**Výzva na predloženie ponuky**

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO 00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje na základe projektovej dokumentácie bezbariérový prístup k objektu kultúrneho domu, kina a centra voľného času v obci. V rámci stavebných úprav sa rieši požiadavka na zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu v ktorom sa nachádza okrem kultúrnej aj občianska vybavenosť obce.

1/ **Predmet zákazky:**

 **„Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce“**

**2/ Druh zákazky :**

 Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7

**3/ Hlavné miesto uskutočňovania prác:**

Obec Drahovce, ulica Hlavná 428/126

**4/ Stručný popis zákazky:**

Projektová dokumentácia rieši úpravy okolia stavby KD, kina a CVČ Drahovce za účelom zabezpečenia bezbariérového prístupu do objektu. V súčasnosti stavba charakteru občianskej vybavenosti s prístupom pre verejnosť (pošta, spoločenská sála) nemá vytvorený bezbariérový vstup ani únikovú cestu zo zhromažďovacieho priestoru prispôsobenú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V navrhovanom riešení sú schody pred hlavným vstupom zúžené a z 1/2 ich nahradí podesta pred vstupom v úrovni podlahy prízemia, na ktorú nadväzuje nový prístupový chodník šírky 3,00m, vyvýšený nad úroveň terénu, ktorý priamo spojí chodník popri hlavnej ceste a vstup do objektu. Pri napojení nového prístupového chodníka na jestvujúci chodník vedľa cesty bude z pravej strany vytvorená rozšírená spevnená plocha so stojanom na bicykle a z ľavej zošikmenie pre plynulé zatočenie chodcov. Nový chodník nahradí súčasný prístup k objektu od hlavnej cesty riešený užšími chodníkmi kopírujúcimi terén so schodmi a rampami.

Navrhovaným riešením nie je zasahované do jestvujúcej stavby, menené jej využitie a architektonické stvárnenie. Nie je zasahované do pripojenia stavby inžinierske siete.

Dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek investora, v rozsahu pre ohlásenie stavby, resp. vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

**5/ Predpokladaná hodnota zákazky:**

**16 250,00 bez DPH**

Projektant vypracoval Rozpočet objektu . Položkový rozpočet s mernými jednotkami a množstvami bez cien slúži ako Výkaz výmer pre vypracovanie ponuky. Uchádzač ocení priložený výkaz výmer (rozpočet) a ponuku predloží podľa bodu 7/.

 Súčasťou cenovej ponuky musí byť odvoz a likvidácia prebytočného výkopku a odpadu vzniklého pri realizácii výkopov a dodávky stavebných prác, zhutnenie a úprava okolia susediacich plôch a  vyčistenie pracovných plôch .

**6/ Projektová dokumentácia:**

Vypracovaná spoločnosťou MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany .Je k dispozícii na obecnom úrade k nahliadnutiu, prípadne preštudovaniu a dotazom. V elektronickej podobe je v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ doporučuje osobnú obhliadku miesta dodania prác.

 **7/ Podmienky účasti:** Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce a majú skúsenosti s ich dodávkou a potrebné strojné vybavenie. Vyžaduje sa:

- predloženie fotokópie dokladov na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.

V ponuke sa zaviaže dodať zákazku najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.

 Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:

 Cena bez DPH:

DPH:

Cena celkom:

Úspešným uchádzačom bude uchádzač **s najnižšou cenou celkom**. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .

**8/ Trvanie zmluvy : 60 dní**

**9/ Lehota na predkladanie ponúk:**

 **24.09.2018 do 15,00 hod elektronicky** **na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:** **nyxsro@gmail.com**

**10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk:** **17.09.2018**

Výzva bude po zverejnení na stránke obce Drahovce zaslaná vybraným záujemcom schopným dodať a realizovať stavebné práce.

Príloha: Výkaz výmer

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa

Dňa: 16.09.2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | **Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce** |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | KS: |  |  |  |  |
|  | Miesto: | Drahovce |  |  |  |  |  |  | Dátum: | 17. 12. 2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednávateľ: |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |  |
|  |  | Obec Drahovce |  |  |  |  |  |  |  | IČO DPH: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotoviteľ: |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | IČO DPH: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |  |
|  |  | MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, Piešťany |  |  |  |  | IČO DPH: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spracovateľ: |  |  |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |  |
|  |  | Hulmanová Jana |  |  |  |  |  |  |  | IČO DPH: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Ostatné náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | DPH | základná | 20,00% | z | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | znížená | 20,00% | z | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   | **v** | **EUR** |   |   |   | **0,00** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |   |   |   |  | **Spracovateľ** |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Dátum a podpis: |   | Pečiatka |   |  | Dátum a podpis: |   | Pečiatka |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednávateľ** |   |   |   |  | **Zhotoviteľ** |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Dátum a podpis: |   | Pečiatka |   |  | Dátum a podpis: |   | Pečiatka |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **REKAPITULÁCIA ROZPOČTU** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  | Drahovce |  |  |  |  | Dátum: |  | 17. 12. 2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: | Obec Drahovce |  |  |  | Projektant: | MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, Piešťany |
| Zhotoviteľ: |   |  |  |  |  | Spracovateľ: | Hulmanová Jana |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód - Popis |   |   |   |   |   |   | Cena celkom [EUR] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady z rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  1 - Zemné práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  2 - Zakladanie |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  4 - Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  5 - Komunikácie |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  99 - Presun hmôt HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  764 - Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  767 - Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatné náklady** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** |   |   |   |   | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ROZPOČET** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  | Drahovce |  |  |  |  | Dátum: |  | 17. 12. 2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: | Obec Drahovce |  |  |  | Projektant: | MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, Piešťany |
| Zhotoviteľ: |   |  |  |  |  | Spracovateľ: | Hulmanová Jana |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
| **Náklady z rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  1 - Zemné práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1 | K | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 3,500 |   | 0,000 |
| 2 | K | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t | m2 | 2,856 |   | 0,000 |
| 3 | K | 113107141 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 44,634 |   | 0,000 |
| 4 | K | 113205110 | Vytrhanie minipalisád | m | 8,185 |   | 0,000 |
| 5 | K | 113208111 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | 34,800 |   | 0,000 |
| 6 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 44,634 |   | 0,000 |
| 7 | K | 113307212 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 53,846 |   | 0,000 |
| 8 | K | 121101002 | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm | m3 | 9,450 |   | 0,000 |
| 9 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 4,598 |   | 0,000 |
| 10 | K | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 1,379 |   | 0,000 |
| 11 | K | 132211121 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím | m3 | 3,126 |   | 0,000 |
| 12 | K | 132211139 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 | m3 | 0,938 |   | 0,000 |
| 13 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 34,348 |   | 0,000 |
| 14 | K | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 34,348 |   | 0,000 |
| 15 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním a so zhutnením | m3 | 17,174 |   | 0,000 |
|  |  2 - Zakladanie |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 16 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 2,478 |   | 0,000 |
| 17 | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 4,032 |   | 0,000 |
| 18 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 4,032 |   | 0,000 |
| 19 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 25,000 |   | 0,000 |
| 20 | K | 274271323 | Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm | m2 | 9,226 |   | 0,000 |
| 21 | K | 274271324 | Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm | m2 | 9,044 |   | 0,000 |
| 22 | K | 274321311 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 | m3 | 7,074 |   | 0,000 |
| 23 | K | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0,096 |   | 0,000 |
| 24 | K | 279100011 | Prestup v betonovej doske - otvory 100x100mm a osadenie PVC vtokového hrdla pr.80mm s lícom z asf. pásu natavením na penetrovaný betón, vtok prekryť dierovaným plechom P1,0-300x300mm, vloženým medzi pásy geotextílie | ks | 7,000 |   | 0,000 |
|  |  4 - Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 25 | K | 421321239 | Nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45 - žb doska chodníka nad terénom hr.180mm | m3 | 5,984 |   | 0,000 |
| 26 | K | 423351141 | Debnenie podhľadu dosky - zhotovenie | m2 | 27,730 |   | 0,000 |
| 27 | K | 423351149 | Debnenie podhľadu dosky - odstránenie | m2 | 27,730 |   | 0,000 |
| 28 | K | 423352131 | Debnenie vonkajšie bokov - zhotovenie | m2 | 9,015 |   | 0,000 |
| 29 | K | 423352139 | Debnenie vonkajšie bokov - odstránenie | m2 | 9,015 |   | 0,000 |
| 30 | K | 411361821 | Výstuž železobetonovej dosky chodníka 10505 | t | 0,284 |   | 0,000 |
| 31 | K | 434121418 | Osadzovanie schodiskových stupňov do flex. cement. tmelu | m | 24,000 |   | 0,000 |
| *32* | *M* | *5838523500r* | *Schodiskový stupeň, triskaný povrch rozm. 1600x350x150mm* | *ks* | *16,000* |  | *0,000* |
|  |  5 - Komunikácie |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 33 | K | 596811320 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - jestv. rozobraná dlažba | m2 | 3,500 |   | 0,000 |
| 34 | K | 596811330 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementového flexibilného tmelu + špárovacou zmesou vyplnené špáry | m2 | 22,275 |   | 0,000 |
| 35 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 35,385 |   | 0,000 |
| *36* | *M* | *5922901950r* | *SEMMELROCK CITYTOP GRANDE systémová betónová dlažba hr. 6 cm* | *m2* | *38,000* |  | *0,000* |
| *37* | *M* | *5922900650* | *SEMMELROCK ASTI NATURA struktur betónová platňa pre dlažbu 60/30/5 cm* | *ks* | *61,000* |  | *0,000* |
|  |  6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 38 | K | 622255055r | St/1 - Dodávka a montáž - Obklad jestvujúcich stĺpov striešky HPL kompaktnými doskami FUNDERMAX Max Exteriór - odtieň 0077 NT Grafitovošedá hr.6mm, s priznaným kotvením, na stĺpy navariť obruče z pásovej ocele 30x3mm pre kotvenie obkladových dosiek - 22ks | m2 | 12,000 |   | 0,000 |
| *39* | *M* | *59229011000r* | *St/2 - Betonový kvetináč mrazuvzdorný JAFA beton styl (CZ) - typ VÁZA 120 rozm: 1200x500x530mm - povrch vymývaný čierny - kameň hnedý, hmotnosť 280kg, katalógové číslo VA 030* | *ks* | *2,000* |  | *0,000* |
| *40* | *M* | *59229011003r* | *St/2 - Robusný stojan na bicykle, zložený zo vzájomne spojených dielov - 2xblok z vymývaného betónu + 1y stojan na 5 bicyklov z pozin. ocele - typ 7124, dodávva MEVA-SK, s.r.o. Rožňava* | *ks* | *1,000* |  | *0,000* |
| 41 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 24,004 |   | 0,000 |
| 42 | K | 625250153 | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 4,144 |   | 0,000 |
| 43 | K | 625250156 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 6,808 |   | 0,000 |
| 44 | K | 631362442 | Výstuž nadbetonávky schodiskových stupňov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 10,125 |   | 0,000 |
| 45 | K | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 - vyplnenie priestoru medzi DT zhutnenie po vrstvách hr. max. 200mm na 0,25MPa | m3 | 9,431 |   | 0,000 |
| 46 | K | 631571003r | Násyp zo štrkopiesku 16-32 - vyrovnanie terénu | m3 | 4,410 |   | 0,000 |
| 47 | K | 632440022 | skl.A1 - Vysprávkový poter hr. do 35mm | m2 | 2,021 |   | 0,000 |
| 48 | K | 632451671 | Vyspravenie betonových schodiskových stupňov - doplnenie betónom C 20/25 vrátane debnenia | m3 | 2,700 |   | 0,000 |
|  |  9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 49 | K | 914501121 | Montáž poštovej schránky na oceľ. stĺpiku, kotvenom do betónovej pätky | ks | 1,000 |   | 0,000 |
| 50 | K | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 4,950 |   | 0,000 |
| 51 | K | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 4,950 |   | 0,000 |
| 52 | K | 962052211 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 6,177 |   | 0,000 |
| 53 | K | 965044121 | Búranie poteru hr.do 100 mm | m2 | 4,420 |   | 0,000 |
| 54 | K | 971056001 | Vyvŕtanie otvorov do jestv. bet. sch. stupňov a vloženie bet. ocele pr. 12mm dĺ.250mm | ks | 11,000 |   | 0,000 |
| 55 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 47,271 |   | 0,000 |
| 56 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 661,794 |   | 0,000 |
| 57 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 47,271 |   | 0,000 |
| 58 | K | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 4,374 |   | 0,000 |
| 59 | K | 979093513 | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového | t | 25,266 |   | 0,000 |
|  |  99 - Presun hmôt HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 60 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 96,245 |   | 0,000 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 61 | K | 711142101 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou /nopová fólia/ zvislá | m2 | 5,052 |   | 0,000 |
| *62* | *M* | *6288000650* | *Lišta ukončujúca- doplnky k nopovej fólii dl.2,0m* | *ks* | *6,000* |  | *0,000* |
| 63 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 0,496 |   | 0,000 |
|  |  764 - Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 64 | K | 764331430 | kl/1 - Oplechovanie vystúpenej časti zateplenia ukončenie poistnej izolácie - odkvapový plech r.š. 330 mm | m | 7,050 |   | 0,000 |
| 65 | K | 764331430r | Skrátenie jestv. strešného zvodu o cca 150mm | kpl | 1,000 |   | 0,000 |
| 66 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 1,364 |   | 0,000 |
|  |  767 - Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 67 | K | 767162210 | Montáž /osadenie/ zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg | m | 33,400 |   | 0,000 |
| *68* | *M* | *5534667090r* | *Výroba a dodávka - Zábradlie pri chodníku a na schodoch - zvarovaná konštr. z tenkostenných oc. profilov, galvanicky pozinkované, náter syntetický, tmavošedý - hmotnosť spolu 316,413kg* | *m* | *33,400* |  | *0,000* |
| 69 | K | 767962606 | Demontáž + znovumontáž stojan na bicykle | ks | 1,000 |   | 0,000 |
| 70 | K | 767962607 | Demontáž + znovumontáž nádoby na odpadky  | ks | 1,000 |   | 0,000 |
| 71 | K | 767962608 | Demontáž oceľového stĺpika kotveného do betónovej pätky a poštovej scránky  | ks | 1,000 |   | 0,000 |
| 72 | K | 767914831 | Demontáž zábradlia šikmej rampy a chodníka z oc. trubiek, s proznanýmikotevnými platňami a vysokopevnostnými kotvami | m | 16,600 |   | 0,000 |
| 73 | K | 767914832 | Demontáž zábradlia schodiska výšky 950mm z oboch strán | m | 6,600 |   | 0,000 |
| 74 | K | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 13,606 |   | 0,000 |
| *75* | *M* | *1348261503r* | *Kotevné pásy pre obklad Fundermax* | *kg* | *13,606* |  | *0,000* |
| 76 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 21,509 |   | 0,000 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 77 | K | 210101444 | Uloženie jestv. kábla prípojky NN do dvojdielneho žľabu (chráničky) vnút. rozm. pr.100mm vrátane dodávky chráničky | m | 0,800 |   | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |